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제품명 : DC-D4538HRAT (TTA인증 5MP AI IR 돔 카메라 (라이트마스터))
1. 기능 및 구성 
공공기관용 보안 성능 품질 TTA Verified Ver.1 획득 제품
CCTV 특화 딥러닝 엔진 IDLE 내장
5.17MP 초저조도 특화 센서
전동 가변 초점 렌즈 (f=2.7-13.5mm)
Micro SD/SDHC/SDXC 지원 (카메라 단독 녹화, NVR/VMS 스마트 장애 조치)
오디오 입력/출력
알람 입력/출력
IK10/IP67 등급
히터 내장
PoE IEEE 802.3af (Class 3), 12VDC
트루 WDR 지원
IR LED (야간 가시 거리 : 60m)
ONVIF 지원
지능형 이미지 분석 이벤트 지원 (라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)
AI 영상 분석 지원 (객체 감지, 객체 침입 감지, 객체 배회 감지, 객체 라인 크로싱, 얼굴 감지)
DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
이상 음원 감지 이벤트 지원
자동 음원 방송 지원
대한민국 연구개발 및 제조
스마트 네트워크 장애 조치
영상 Manual 모드
자동노출 수동 보정 모드
시큐리티 영상 프로파일
IR 포화방지 모드

2. 제 원  
이미지 센서 : 5.17MP 이면조사형 6.53mm(1/2.8 타입) CMOS
최대 해상도 : 2592 x 1944
주사 방식 : 프로그레시브 스캔
렌즈 타입 : 전동 가변 초점 렌즈
초점 거리 : f=2.7 - 13.5mm (5배)
조리개 : F1.4 - 3.2
와이드 다이나믹 레인지 : 트루 WDR(150dB)
전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)
IR 야간 가시거리 (LEDs) : 60m (6개)
비디오 압축 방식 : H.265, H.264 (MP) M-JPEG
멀티 비디오 스트리밍 : Quadruple 스트리밍
이더넷 : RJ45 (10/100BASE-T)
이벤트 : 움직임 감지, 트립존(라인 / 침범 / 이탈 감지), 템퍼링(화면 가림 / 충격 감지), 알람 인, 이상 음원 감지, 객체 감지(사람, 자동차, 바이크), 객체 침입 감지, 객체 배회 감지, 객체 라인 크로싱, 얼굴 감지
이벤트 동작 : 이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃, 자동 음원 방송
오디오 입력 / 출력 : 1 / 1
알람 입력 / 출력 : 1 / 1
내충격 대응 : IK10
방진 / 방수 대응 : IP67, 히터
전원 : 12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 3)
인증 : TTA Verified Ver.1, KC
외형 치수 (Ø x H) : Ø155 x 104.4mm
무게 : 1kg
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