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제품명 : DC-G3162L (주차차단기 특화 MFZ 번호인식 카메라)

1. 기능 및 구성 
아이디스 차량번호 인식 솔루션 탑재(아이디스 딥러닝 엔진)
스트로보, 정산기 연동 지원
주차 차단기 최적화 콤펙트 디자인
1/2 타입 초저조도 특화 센서
전동 가변 초점 렌즈 (f=4.3-9.8mm)
대한민국 연구개발 및 제조

2. 제 원  
이미지 센서 : 2.13MP 초저조도특화 8.35mm(1/2 타입) CMOS
최대 해상도 : 1920 x 1080
주사 방식 : 프로그레시브 스캔
렌즈 타입 : 전동 가변 초점 렌즈
초점 거리 : f=4.3 - 9.8mm (2.3배)
조리개 : F1.6 - F2.6
와이드 다이나믹 레인지 : 70dB 이상
전자식 셔터 속도 :  자동 / 수동 (1/120 ~ 1/10,000)
비디오 압축 방식 :  M-JPEG
멀티 비디오 스트리밍 : Single 스트리밍
이더넷 : RJ45 (10/100 BASE-T)
이벤트 : Alarm in (차량 감지 센서 연결)
이벤트 동작 : 알람 아웃
오디오 입력 / 출력 : 1 / 2 (Alarm Out 1 : Strobe, Alarm Out 2 : 정산기 Wake up)
전원 : 12VDC
인증 : KC
외형 치수 (Ø x H) : 60mm x 60mm x 65mm
무게 : 332g = 262g(본체) + 70g(케이블)
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