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제품명 : DC-T1745WRXP-A (H.265 5M Bullet Camera)

1. 기능 및 구성 
PoE 익스텐더 지원
5.69MP 저조도 특화 센서
고정 초점 렌즈 (f=2.8mm / f=4.3mm / f=6.2mm)
IK10/IP66 등급
PoE IEEE 802.3at (Class 4)
트루 WDR 지원
IR LED (야간 가시 거리 : 40m)
ONVIF 지원
DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
대한민국 연구개발 및 제조
스마트 네트워크 장애 조치
영상 Manual 모드
자동노출 수동 보정 모드
시큐리티 영상 프로파일
IR 포화방지 모드

2. 제 원  
이미지 센서 : 5.69MP 이면조사형 6.52mm(1/2.8 타입) CMOS
최대 해상도 : 2592 x 1944
주사 방식 : 프로그레시브 스캔
렌즈 타입 : 고정 초점 렌즈
초점 거리 : f=2.8mm / f=4.3mm / f=6.2mm
조리개 : F2.0(2.8mm) / F1.6(4.3mm) / F1.6(6.2mm)
와이드 다이나믹 레인지 : 150dB (True WDR)
전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)
IR 야간 가시거리 (LEDs) : 40m (2개)
비디오 압축 방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG
멀티 비디오 스트리밍 : Quadruple 스트리밍
이더넷 : RJ45 (10/100BASE-T)
이벤트 : 움직임 감지, 트립존, 템퍼링(화면 가림), 시스템 이벤트
이벤트 동작 : 이메일, 원격 콜백, FTP 업로드
내충격 대응 : IK10 
방진 / 방수 대응 : IP66
전원 : PoE, IEEE 802.3at(Class 4)
인증 : FCC, CE, KC
외형 치수 (Ø x H) : 70mm X 65mm X 197.5mm (2.76" X 2.56" X 7.78")
무게 : 0.44kg (0.97lb)
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