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제품명 : DO-CSDO100 (단순유도 전광판)

1. 기능 및 구성 
복잡한 회로 없이 점등 가능 : 간단한 구조로 점등이 가능합니다
알루미늄 프레임 : 자체 발열 효과가 높은 알루미늄 재질
LED 조명 내장 : 멀리서도 잘 보이는 LED 조명
고효율 LED 램프 : 형광등 대비 높은 조도와 낮은 소비전력
얇고 단순한 구조 : 안정기 매입공간 없이 얇은 두께로 제작 및 설치 가능
단방향 방향표시 : 단방향에서 방향표시 확인 가능

2. 제 원  
구조 : 천장형(단면구조)
문자표시 : 백색 아크릴 바탕에 블랙 시트지
재질 : 알루미늄 사출형 두께 1.2㎜ 이상
전원 : 220V, 60㎐
외형치수 (W x H x D) : 1300㎜ × 200㎜ × 60㎜
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