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제품명 : DO-PMCS100 (수동스위치)

1. 기능 및 구성 
납땜형 연결단자 : 안정적인 납땜형 연결단자
PHENOL 함체 재질 : 견고한 PHENOL 함체 재질
은도금 접점 재질 : 동(Cu) 위에 은도금된 접점으로 긴 수명 보장

2. 제 원  
구조 : 탁상형
작동방식 : 버튼식
재질 : ABS
외형치수 (W x H x D) : 90mm x 130mm x 27mm
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