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제품명 : DO-VMPC100 (영상유도 모니터링 서버)

1. 기능 및 구성 
정기권 데이터 관리 : 정기권 데이터의 등록, 삭제, 검색이 자유로움
상위 SI 통합 가능 : 상위 SI 통합이 가능하도록 프로그래밍됨
비밀성 보장 : 관리 등급 부여로 접근 범위를 한정하여 자료의 비밀성 보장

2. 제 원  
OS : Windows® 10 Home (한글, 64bit)
CPU : Intel® Core™ i5-8400 2.8GHz(Up to 4.0GHz,9MB,6Core)
HDD : 500G HDD (7,200rpm,SATA3)
메모리 : 4GB DDR4-2400 (최대 32GB / 2 Slots)
그래픽 : Intel® UHD Graphics 630


[image: ]

[image: ][image: ]
image1.png
1DIS




image2.png
One Solution, One Company




image3.png




image4.png




image5.png
www . idisglobal.com




image6.png
www . idisglobal.com




image7.png




